	
	EU-Erklärung Nr. … über den Einbau einer unvollständigen Maschine



	1
	Unvollständige Maschine
(Produkt, Typ, Modell, Charge oder Seriennummer)

	

	2
	Hersteller/Bevollmächtigter
	Firmenname: 
Straße:
Ort: 
Land:
Internet / E-Mail:
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	Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung trägt der Hersteller.


	4
	Bezeichnung der unvollständigen Maschine
(zwecks Rückverfolgbarkeit; falls dies für die Identifizierung der Maschine oder des dazugehörigen Produkts erforderlich ist, kann eine hinreichend eindeutige Farbabbildung beigefügt werden)

	Maschinenname
EINDEUTIGE FARBABBILDUNG 8 cm
Am besten Foto zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens
Kein Teilausschnitt – Gesamtansicht!
Nur, wenn es keine optischen Abweichungen z. B. bei Optionen innerhalb einer Serie gibt.

	5
	Der Hersteller erklärt, dass folgende grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Anwendung kommen und eingehalten werden:
· 1.1.2	Grundsätze für die Integration der Sicherheit
· 1.1.3	Materialien und Produkte
· 1.1.5	Konstruktion der Maschine im Hin-blick auf die Handhabung
· 1.1.6	Ergonomie
· 1.3.1	Risiko des Verlusts der Standsicherheit
· 1.3.2	Bruchrisiko beim Betrieb
· 1.3.4	Risiken durch Oberflächen, Kanten und Ecken
· 1.3.6	Risiken durch Änderung der Verwendungsbedingungen
· 1.3.8.1	Bewegliche Teile der Kraftübertragung
· 1.5.2	Risiken durch statische Elektrizität
· 1.5.4	Risiken durch Montagefehler
· 1.5.5	Risiken durch extreme Temperaturen
· 1.5.6	Risiken durch Brand
· 1.5.7	Risiken durch Explosion
· 1.5.8	Risiken durch Lärm
· 1.5.9	Risiken durch Vibration
· 1.5.10	Risiken durch Strahlung
· 1.5.11	Risiken durch Strahlung von außen
· 1.5.16	Risiken durch Blitzschlag
· 1.6.4	Eingriffe des Bedienungspersonals
· 1.6.5	Reinigung innen liegender Maschinenteile
· 1.7.1	Informationen und Warnhinweise an der Maschine
· 1.7.2	Warnung vor Restrisiken
· 1.7.3	Kennzeichnung der Maschinen
· 1.7.4	Betriebsanleitung
· …

Der Hersteller erklärt, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang IV Teil B erstellt wurden.

Der Hersteller erklärt, dass die unvollständige Maschine folgenden anderen einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht:
· 2011/65/EU			RoHS-Richtlinie
· 2014/30/EU 			EMV-Richtlinie
· (EU) 2024/1781		Ökodesign-Verordnung
· (EU) 2024/1689		KI-Verordnung
· (EU) 2024/2847		Cybersicherheits-Verordnung
· 2014/53/EU			Funkgeräte-Richtlinie
· …
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	Referenzen der harmonisierten Normen gemäß Artikel 20 Absatz 1, einschließlich des Datums der Veröffentlichung des Verweises im Amtsblatt der Europäischen Union:
· EN ISO 12100:2010		Abl. 08. April 2011
· EN ISO 13849-1:2023		Abl. 15. Mai 2024
· EN ISO 13850:2015		Abl. 13. Mai 2016
· EN ISO 13851:2019		Abl. 03. März 2021
· EN ISO 13854:2019		Abl. 03. März 2021
· EN ISO 13855:2010		Abl. 20. Oktober 2010
· EN ISO 13857:2019		Abl. 03. März 2021
· EN ISO 14118:2018		Abl. 19. März 2019
· EN ISO 14119:2013		Abl. 11. April 2014
· EN ISO 14120:2015		Abl. 13. Mai 2016
· EN ISO 14122-1:2016		Abl. 09. September 2016
· EN ISO 14122-2:2016		Abl. 09. September 2016
· EN ISO 14122-3:2016		Abl. 09. September 2016
· EN ISO 14122-4:2016		Abl. 09. September 2016
· EN ISO 4413:2010		Abl. 08. April 2011
· EN ISO 4414:2010		Abl. 08. April 2011
· EN ISO 20607:2019		Abl. 02. April 2020
· EN 60204-1:2018		Abl. 02. April 2020
· EN IEC 62061:2021		Abl. 13. April 2022		statt 13849
· EN 415-1:2014			Abl. 15. Januar 2016		Verpackung
· EN 415-3:1999+A1:2009	Abl. 18. Dezember 2009	Verpackung
· EN 453:2014			Abl. 15. Januar 2016		Teigknet
· EN 528:2008			Abl. 08. September 2016	Regalbediengerät
· EN 746-1:1997+A1:2009	Abl. 18. Dezember 2009
· EN 1034-1:2000+A1:2010	Abl. 26. Mai 2010		Papiermaschine ff.
· EN 1114-1:2011		Abl. 29. Februar 2012		Extruder ff.
· EN 1539:2015			Abl. 13. Mai 2016		Trockner/Öfen
· EN 1672-2:2005+A1:2009	Abl. 08. September 2009	Nahrung ff.
· EN ISO 11111-1:2016		Abl. 09. Juni 2017		Textil ff.
· EN ISO 16092-1:2018		Abl. 19. März 2019		Pressen allg.
· EN ISO 16092-2:2020		Abl. 15. Oktober 2021		Pressen mech
· EN ISO 16092-3:2018		Abl. 19. März 2019		Pressen hyd
· EN ISO 16092-4:2020		Abl. 15. Oktober 2021		Pressen pneu
· 
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	Der Hersteller erklärt, dass er einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen einschlägige Angaben zu der unvollständigen Maschine elektronisch übermittelt. 
Die Rechte des geistigen Eigentums des Herstellers der unvollständigen Maschine bleiben hiervon unberührt.
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	Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die vollständige Maschine, in welche die sie eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1230 entspricht.
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	Weitere Angaben
	Die Erfüllung der anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen nach Anhang III wurden nachgewiesen.
Die Schutzziele der …
Verpflichtende Inhalte gemäß anderer angewandter Richtlinien/Verordnungen wie ATEX, Druckgeräte


	
	Unterzeichnet für und im Namen von:
Firmenname: 
Straße:
Ort: 
Land:
	

	
	

	

	
	Ort und Datum der Ausstellung
	

	
	


	

	
	Name, Funktion, Unterschrift
	




